Typ (grob) =TTL
	Typ (fein) =LS
		Strom [A] =0,05
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =6
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =ALS
		Strom [A] =0,1
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =3
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =F
		Strom [A] =0,05
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =2
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =AS
		Strom [A] =0,05
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =1,5
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =HCT
		Strom [A] =0,05
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =6
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =FCT
		Strom [A] =0,05
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =2
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =ACT
		Strom [A] =0,05
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =2
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =ABT
		Strom [A] =0,05
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =1,7
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =LVT
		Strom [A] =0,05
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =1,7
		Impulsbreite [ns] =0
Typ (grob) =CMOS
	Typ (fein) =4000 B
		Strom [A] =0,1
		Spannung [V] =3,3
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =50
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =HC
		Strom [A] =0,1
		Spannung [V] =3,3
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =7
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =AC
		Strom [A] =0,1
		Spannung [V] =3,3
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =3
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =LVC
		Strom [A] =0,1
		Spannung [V] =3,3
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =2,5
		Impulsbreite [ns] =0
Typ (grob) =analog schaltend
	Typ (fein) =geringe Leistung
		Strom [A] =1
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =100
		Impulsbreite [ns] =1E9
	Typ (fein) =mittlere Leistung
		Strom [A] =5
		Spannung [V] =10
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =100
		Impulsbreite [ns] =1E9
	Typ (fein) =hohe Leistung
		Strom [A] =0,5
		Spannung [V] =200
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =500
		Impulsbreite [ns] =1E9
Typ (grob) =analog verstärkend
	Typ (fein) =geringe Leistung DC
		Strom [A] =1
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =mittlere Leistung DC
		Strom [A] =5
		Spannung [V] =10
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =hohe Leistung DC
		Strom [A] =0,5
		Spannung [V] =200
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =geringe Leistung NF
		Strom [A] =1
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =20
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =mittlere Leistung NF
		Strom [A] =5
		Spannung [V] =10
		Frequenz [KHz] =20
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =hohe Leistung NF
		Strom [A] =0,5
		Spannung [V] =200
		Frequenz [KHz] =20
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =geringe Leistung <2MHz
		Strom [A] =1
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =2000
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =mittlere Leistung <2MHz
		Strom [A] =5
		Spannung [V] =10
		Frequenz [KHz] =2000
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =hohe Leistung <2MHz
		Strom [A] =0,5
		Spannung [V] =200
		Frequenz [KHz] =2000
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =geringe Leistung >2MHz
		Strom [A] =1
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =10000
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =mittlere Leistung >2MHz
		Strom [A] =5
		Spannung [V] =10
		Frequenz [KHz] =10000
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =hohe Leistung >2MHz
		Strom [A] =0,5
		Spannung [V] =200
		Frequenz [KHz] =10000
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
Typ (grob) =Kleinrelais
	Typ (fein) =bis 0,5A
		Strom [A] =0,5
		Spannung [V] =100
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =500
		Impulsbreite [ns] =1E9
	Typ (fein) =bis 3A
		Strom [A] =3
		Spannung [V] =16,6
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =3000
		Impulsbreite [ns] =1E9
	Typ (fein) =über 3A
		Strom [A] =8
		Spannung [V] =6,25
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =3000
		Impulsbreite [ns] =1E9
Typ (grob) =Quarzoszilatoren
	Typ (fein) =bis 1 MHz
		Strom [A] =0,2
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =1E3
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =bis 10MHz
		Strom [A] =0,2
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =10E3
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =bis 100MHz
		Strom [A] =0,2
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =100E3
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
Typ (grob) =Versorgungsspannung 230V
	Typ (fein) =5W
		Strom [A] =0,02
		Spannung [V] =230
		Frequenz [KHz] =0,05
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =25W
		Strom [A] =0,1
		Spannung [V] =230
		Frequenz [KHz] =0,05
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =100W
		Strom [A] =0,43
		Spannung [V] =230
		Frequenz [KHz] =0,05
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
Typ (grob) =Versorgungsspannung <30V
	Typ (fein) =5W
		Strom [A] =0,4
		Spannung [V] =12
		Frequenz [KHz] =0,05
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =25W
		Strom [A] =1
		Spannung [V] =24
		Frequenz [KHz] =0,05
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
Typ (grob) =Versorgungsspannung >30V
	Typ (fein) =25W
		Strom [A] =0,75
		Spannung [V] =33
		Frequenz [KHz] =0,05
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
Typ (grob) =Versorgungsspannung 6-12V
	Typ (fein) =5W
		Strom [A] =0,83
		Spannung [V] =6
		Frequenz [KHz] =0,05
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =25W
		Strom [A] =2
		Spannung [V] =12
		Frequenz [KHz] =0,05
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
Typ (grob) =Versorgungsspannung DC
	Typ (fein) =<2,5V
		Strom [A] =0,3
		Spannung [V] =2,5
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =<10V
		Strom [A] =0,3
		Spannung [V] =10
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =>10V
		Strom [A] =0,3
		Spannung [V] =30
		Frequenz [KHz] =0
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
Typ (grob) =Taktleitung
	Typ (fein) =<8MHz
		Strom [A] =0,02
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =8E3
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =<20MHz
		Strom [A] =0,02
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =20E3
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
	Typ (fein) =>20MHz
		Strom [A] =0,02
		Spannung [V] =5
		Frequenz [KHz] =100E3
		Anstiegszeit [ns] =0
		Impulsbreite [ns] =0
